Bulb, power supply and relay spdt

const int relayPin = 7;

void setup() {

pinMode(relayPin, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(relayPin, LOW);

delay(2000);

digitalWrite(relayPin, HIGH);

delay(2000);

}