DC motor

const int IN1 = 7;

const int IN2 = 8;

void setup() {

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

delay(5000);

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

delay(1000);

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

delay(1000);